Zakres dokumentacji:

1. Budynek Piastowska 52

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (izolacja pozioma, pionowa, posadzkowa)

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oswietleniem

- modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja osadników, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową

- naprawa podwórka po robotach kanalizacyjnych

1. Budynek Gierałtowskiego 2

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

- wymiana instalacji elektrycznej – wymiana wyłącznika głównego, wymiana tablic licznikowych (3 fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych), wymiana zasilania od złącza kablowego do budynku, wymiana WLZ, wymiana zasilaczy do mieszkań na minimum YDY 5x4, wymiana instalacji administracyjnej wraz boksami piwnicznymi

- remont klatki schodowej

1. Budynek Bytomska 39-41

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (izolacja pozioma, pionowa, posadzkowa)

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

1. Budynek Chorzowska 9A

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wymiana instalacji c.o. wraz remontem pomieszczenia wymiennikowni

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

- wymiana instalacji elektrycznej – wymiana wyłącznika głównego, wymiana tablic licznikowych (3 fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych), wymiana zasilania od złącza kablowego do budynku, wymiana WLZ, wymiana zasilaczy do mieszkań na minimum YDY 5x4, wymiana instalacji administracyjnej wraz boksami piwnicznymi

- remont klatki schodowej

- remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej na klatce s chodowej

1. Budynek Damrota 5

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wymiana instalacji c.o. wraz remontem pomieszczenia wymiennikowni

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

Uwaga kosztorysy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym w rozbiciu na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Pozycje w przedmiarach należy przypisać do pozycji Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.