Zakres dokumentacji:

1. Budynek 1 Maja 99

-wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (izolacja pozioma, pionowa, posadzkowa)

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- wykonanie instalacji gazowej (kuchenki podgrzewacze wody) wraz z wystąpieniem o warunki przyłączeniowe

- ewentualna dobudowa kominów dla umożliwienia wprowadzenia gazu do mieszkań

1. Budynek Bielszowicka 114

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wymiana daszków nad wejściami

- wykonanie instalacji c.o. wraz z wystąpieniem o warunki przyłączeniowe

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

- wymiana instalacji elektrycznej – wymiana wyłącznika głównego, wymiana tablic licznikowych (3 fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych), wymiana zasilania od złącza kablowego do budynku, wymiana WLZ, wymiana zasilaczy do mieszkań na minimum YDY 5x4, wymiana instalacji administracyjnej wraz boksami piwnicznymi

- remont klatki schodowej

1. Budynek Gliwicka 10

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

- remont klatki schodowej

1. Budynek Janasa 17

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wymiana instalacji c.o. wraz remontem pomieszczenia wymiennikowni

- wymiana daszków nad wejściami

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (izolacja pozioma, pionowa, posadzkowa)

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

- wymiana instalacji elektrycznej – wymiana wyłącznika głównego, wymiana tablic licznikowych (3 fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych), wymiana zasilania od złącza kablowego do budynku, wymiana WLZ, wymiana zasilaczy do mieszkań na minimum YDY 5x4, wymiana instalacji administracyjnej wraz boksami piwnicznymi

- remont klatki schodowej

- remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej na klatce schodowej

1. Budynek Janasa 13

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (izolacja pozioma, pionowa, posadzkowa)

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

- wymiana instalacji elektrycznej – wymiana wyłącznika głównego, wymiana tablic licznikowych (3 fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych), wymiana zasilania od złącza kablowego do budynku, wymiana WLZ, wymiana zasilaczy do mieszkań na minimum YDY 5x4, wymiana instalacji administracyjnej wraz boksami piwnicznymi

- remont klatki schodowej

- remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej na klatce schodowej

1. Budynek Kingi 68

- wykonanie doceplenia zgodnie z audytem

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zgodnie z audytem

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (izolacja pozioma, pionowa, posadzkowa)

- wymiana daszków nad wejściami

- montaż domofonu cyfrowego z kasetą Breile’a

- oznaczenie budynku uwzględniające osoby niepełnosprawne wraz z oświetleniem

- wymiana instalacji elektrycznej – wymiana wyłącznika głównego, wymiana tablic licznikowych (3 fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych), wymiana zasilania od złącza kablowego do budynku, wymiana WLZ, wymiana zasilaczy do mieszkań na minimum YDY 5x4, wymiana instalacji administracyjnej wraz boksami piwnicznymi

- remont klatki schodowej

- remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej na klatce schodowej

- w projekcie należy ująć roboty zgodnie z ekspertyzą

Uwaga kosztorysy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym w rozbiciu na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Pozycje w przedmiarach należy przypisać do pozycji Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.