zał. nr J do SWiOU

.………………………….., dnia…………………………

Pieczątka zakładu Nazwisko i imię,

kominiarskiego adres użytkownika mieszkania

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

**Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach**

Przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wykazała w Pani/Pana mieszkaniu nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na wentylowanie pomieszczeń i funkcjonowanie przewodów kominowych, w związku z czym zaleca się w trybie natychmiastowym:

1. udrożnić lub odsłonić kratkę wentylacyjną: w kuchni, w łazience\*

2. wykonać lub powiększyć nawiew w drzwiach łazienkowych min. 220 cm2 \*

3. zlikwidować wentylator mechaniczny: w kuchni, w łazience \*

4. zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkania poprzez

zdjęcie uszczelek (stare okna) lub zamontowanie nawiewników:

w oknach, w drzwiach wejściowych \*

5. wymienić uszkodzoną rurę łączącą urządzenie gazowe z przewodem spalinowym,

6. wymienić kratkę wentylacyjną z żaluzją na kratkę wentylacyjną

bez żaluzji: w kuchni, łazience \*

7. ………………………………………………………………………………………..

8. ………………………………………………………………………………………..

9. ………………………………………………………………………………………..

\* właściwe podkreślić

Przyjąłem do wiadomości konieczność

usunięcia w/wym. nieprawidłowości

i zobowiązuję się do poinformowania

Administracji o ich usunięcia:

………………………………………………………………….. …………………………………………………….

podpis użytkownika mieszkania podpis kontrolującego

zał. nr J do SWiOU

.………………………….., dnia…………………………

Pieczątka zakładu Nazwisko i imię,

kominiarskiego adres użytkownika mieszkania

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

**Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach**

Przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wykazała w Pani/Pana mieszkaniu nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na wentylowanie pomieszczeń i funkcjonowanie przewodów kominowych, w związku z czym zaleca się w trybie natychmiastowym:

1. udrożnić lub odsłonić kratkę wentylacyjną: w kuchni, w łazience\*

2. wykonać lub powiększyć nawiew w drzwiach łazienkowych min. 220 cm2 \*

3. zlikwidować wentylator mechaniczny: w kuchni, w łazience \*

4. zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkania poprzez

zdjęcie uszczelek (stare okna) lub zamontowanie nawiewników:

w oknach, w drzwiach wejściowych \*

5. wymienić uszkodzoną rurę łączącą urządzenie gazowe z przewodem spalinowym,

6. wymienić kratkę wentylacyjną z żaluzją na kratkę wentylacyjną

bez żaluzji: w kuchni, łazience \*

7. ………………………………………………………………………………………..

8. ………………………………………………………………………………………..

9. ………………………………………………………………………………………..

\* właściwe podkreślić

Przyjąłem do wiadomości konieczność

usunięcia w/wym. nieprawidłowości

i zobowiązuję się do poinformowania

Administracji o ich usunięcia:

………………………………………………………………….. …………………………………………………….

podpis użytkownika mieszkania podpis kontrolującego